|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格/型号要求** | **数量** | **主要参数配置说明** |
| 1 | **车载视频监控系统** | 大华系列 | 1 套 | **配置**：① 行车记录仪摄像头1个，驾驶舱摄像头1个，医疗舱摄像头2个（高清，红外夜视能力，分辨率不低于1080p）② 车载录像机1台（支持4路以上，4G/5G远程传输功能，金属外壳震动防护）③ 配备至少1TB硬盘用于录像存储 |
| 2 | **移动电话** | 安卓系统 | 1 台 | 品牌不限，要求支持4G或5G网络，屏幕尺寸不小于6.1英寸，运行内存不低于8g,存储不少于512GB，配置前后摄像头，处理器性能满足日常多任务需求 |
| 3 | **流量卡** |  | 1 张 | 电信或移动运营商，套餐不低于100GB/月，支持高清视频推送与监控数据上传 |
| 4 | **视频监控系统** |  | 1 套 | **配置**：① 调度室摄像头1个（室内固定式，高清1080p）② 停车位摄像头2个（户外防水，带夜视，视角广）③ 支持远程回放与实时监控 |
| 5 | **打印机** | 一体机 | 1 台 | 支持打印+复印+扫描功能，支持网络连接， |
| 6 | **电脑** | 调度1台，办公1台 | 2 台 | CPU: I5及以上 / AMD R5 以上；内存：≥16GB；硬盘：≥512GB SSD；显示器不小于22英寸； |
| 7 | **执法仪** |  | 2 台 | 支持高清摄录（1080p）、夜视、红外、至少20小时连续录像功能，内存1T,防水防摔设计；带云储存功能. |