	精神科二楼开科购置清单

	序号
	物品
	需购

	1
	病历车
	1（100人）

	2
	氧气袋
	1

	3
	空气消毒机
	1

	4
	诊断床
	3

	4
	电子秤（身高，体重）
	3

	5
	护理车
	1

	6
	轮椅
	1

	7
	平车
	1


一．移动式医用空气消毒机技术参数

	项目
	技术参数标准 

	消毒方式
	循环风紫外线消毒（253.7nm），人机共存动态消毒 

	适用空间
	≤100m³；循环风量≥850m³/h  

	电源
	220V 50Hz，额定功率≤190W 

	噪声
	 ≤45dB(A)

	紫外灯管
	灯管寿命≥5000h；紫外线辐射强度≥1.4×10⁴μW/cm²（提供第三方检测报告）

	安全指标
	臭氧泄漏量≤0.003mg/m³；紫外线泄漏≤0.003μW/cm²（第三方检测报告）  



	控制功能  
	 LED显示屏；支持手动、自动、程控、遥控；≥9组程控；可显示北京时间、累计工作时长；风机故障、紫外灯故障、滤网到期报警提示；具备备用灯管自动启动功能 

	消毒性能 
	对白色葡萄球菌60min杀灭率≥99.99%；自然菌消亡率＞95%（第三方检测报告） 

	移动配置
	 整机移动式，配万向脚轮，带刹车，可自由移动；外壳ABS/金属，圆角防撞 



	证件要求
	 具备消毒产品卫生安全评价报告；厂家ISO13485体系认证 

	质保
	整机质保≥1年，紫外灯管质保≥5000小时 


 

二、ABS双排病历车
	项目
	技术参数标准 

	整体材质 
	全新原生ABS工程塑料一体注塑，铝合金加厚立柱，耐消毒液腐蚀、无卫生死角、全圆弧防撞无尖角 



	外形尺寸
	约780×410×1050mm（±10mm） 

	卡槽配置
	双排各50格，带数字序号标识、J型防脱落挡片，适配标准A4病历夹 

	安全配置 
	整车一体总锁，锁闭后全部病历无法取出，满足病历保密管理要求 

	储物结构 
	顶部双ABS独立抽屉，静音三节滑轨，推拉顺畅不卡顿 

	移动脚轮
	4寸医用静音聚氨酯万向轮，2轮带刹车，防毛发缠绕、推行静音 



	承重性能 
	 整车静态承重≥60kg，满载无晃动、不变形

	院感要求
	表面哑光易擦拭消毒，无毛刺、无积灰缝隙 



	质保要求
	 整机质保≥1年 




三．医用诊断床（检查床）

	项目
	技术参数标准 

	整体材质 
	优质加厚方钢框架，静电喷塑防锈防腐；床面高密度海绵+防水耐磨抗菌PU软包 

	外形尺寸
	1950×650×650mm（±10mm）

	床体结构
	 整体固定式床面，平整牢固，四角圆弧防撞，无尖锐棱角 

	承载能力 
	额定承重≥200kg，床体稳固不晃动，满足成人查体、换药、理疗使用 



	工艺要求
	 床架焊接饱满、无脱焊，表面光滑耐酒精、碘伏、含氯消毒液反复擦拭 

 

	功能配置
	固定式平板床面，静音防滑脚垫，防刮地面、稳固防滑 

	院感适配 
	 软包无缝贴合，不藏污纳垢，便于日常消杀

	质保要求
	整机质保≥1年


四．医用转运平车 

	项目
	技术参数标准 

	整体材质 
	床架采用加厚喷塑钢管/不锈钢材质，焊接牢固，表面耐腐蚀，可耐受常规医用消毒剂擦拭；所有边角圆角处理，无毛刺尖角 

	外形尺寸
	 总长1950±50mm，总宽700±30mm，固定床面高度800±30mm  

	床面配置
	  高密度防水海绵软垫，外套为PVC防水皮革，可拆洗、耐消毒液，防渗透；床面平整   

	床头床尾 
	可拆卸/可翻转床头床尾挡板，带防撞胶垫，预留输液架插孔 

	护栏 
	 双侧可折叠护栏，锁止可靠，有效防止患者跌落 

 

	脚轮
	 4寸医用静音万向轮，对角刹车，推行静音，转向灵活；轮体耐老化，方便病房内转运  

	承重能力
	额定安全承重≥180kg，满足成人危重患者转运 

	配套配件
	配套可插拔输液架1支，预留氧气瓶放置托架安装位  

	安全及合规 
	符合YY/T 0825医用转运车行业标准 

	质保要求
	整机质保≥1年，提供上门维修服务，故障响应及时 


五．不锈钢护理车

	项目
	技术参数标准 

	整体材质 
	SUS304医用不锈钢；立柱Φ25×1.2mm，板材≥1.0mm；氩弧满焊，边角圆弧打磨，耐消毒液擦拭，无毛刺尖角

	外形尺寸
	  约960×550×820mm（±10mm）

	车体结构
	一侧为可拆洗防水污物布袋（收纳污被服）；另一侧为三层置物层板，三面护栏，用于摆放清洁被服、护理耗材

	配件
	一体式推手；可选配手消瓶挂座、锐器盒挂架 

 

	脚轮
	Φ100mm聚氨酯静音万向脚轮，2只带刹车，防毛发缠绕

	承重
	 整车额定承重≥80kg，满载推行无晃动 

	工艺 
	整体拉丝处理，焊缝打磨平整，便于院感清洁消毒 

	质保
	整机质保≥1年   




统一通用备注（全部设备适用）

1. 所有设备无尖锐棱角、无外露螺丝、无突出危险结构，符合医院院感、患者、医护安全要求；

2. 全部适配病房常规消杀（酒精、碘伏、含氯消毒液），不褪色、不腐蚀、不开裂；

3. 脚轮全部为医用静音防缠绕款，适配病区走廊日常高频推行；

4. 可提供产品合格证、检验报告，满足设备入库、验收、台账建档要求。

