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电压≥AC200V-240V，50/60Hz;
功率≥80W
压力调节:0-250以上mmHg，可预设工作压力，实际压力高于预设值，自动停转，低于预设值，自动启动;
流量调节:0-2000以上ml/min;
显示窗:具有预设压力和流量、实际压力和流量数码显示，全程实时监控工作压力和工作
流量;
工作模式:恒流/脉冲;
报警方式:声光报警;
配件消毒:泵管及压力传感器均可浸泡、熏消、高温高压消毒灭菌;
使用范围:用于泌尿外科腔镜手术液体灌注，也可用于关节镜、腹腔镜、胆道镜、宫腔镜等
手术的液体灌注
