[bookmark: _GoBack]    一、通过式金属探测门基本要求及参数
要求：通过式金属探测门应符合《通过式金属探测门通用技术规范》（GB15210-2018）中Ⅱ类、Ⅲ类的混合类金属探测门要求，并具有联网功。
参数：1.门体采用液晶屏显示，可展示客流和报警数据多区位报警功能；2.人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位；3.应能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位消等；4.能抗周围静止金属物影响不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响；5.在探测区左右边界150mm内的磁感应强度都不应超过4.5uT(需提供公安部检测报告)。
2、 微剂量X 射线安全检查设备基本要求及参数
要求：应符合《微剂量X 射线安全检查设备》（GB15208）要求。
参数：1.传送带高度：不低于600mm；2.设备应具有3个摄像头，进口至
少1个，出口至少1个，通道内至少1个；3.外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；4.设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；5.设备应能放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于64倍；6.设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；7.设备应具有图像实时存储功能和对违禁品的智能识别功能，当检测到刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）仿真枪 、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐）、压力容器、打火机 、雨伞 、剪刀等违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类；8.设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失；9.设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能；10.设备应节能环保，当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行；11.设备应能将人员放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储12.当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出。
通过式金属探测门和微剂量X 射线安全检查设备均需要出具厂家授权质保证明以及原厂售后服务。
