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1.适应症:用于消炎、镇痛、对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合
的作用。
2.光源:高能窄谱LED冷光源，无紫外辐射。
3.光源聚光设计:红蓝光一体设计,可单独红光，蓝光，可红蓝同时开启模式，红光促愈合、消肿，蓝光抑菌、抗炎。
4.照射的光功率密度:40mW/cm2条件下有效治疗面积。
5.定时时间:0min~99min，治疗结束自动停机。
6.治疗模式：持续照射，多档位可调。
7.支架：万向柔性悬臂，可多角度调节照射头，移动推车带万向轮带刹车。
8.显示屏：彩色触摸屏，显示时间、功率参数。
9.保修期：2年
